dns.qry.name==”elmundo.com” 🡪 saber la IP del server DNS que responde

ip.src==192.168.1.140 🡪 IP origen

ip.dst==192.168.1.140 🡪 IP destino

tcp.flags.syn==1 && ack==0 🡪 FLAGS

http.response.code

GET consigue las cosas en HTTP y dentro esta la información del cliente

En User-Agent esta el sistema operativo del cliente

En HTTP código 200 esta dentro el sistema operativo del servidor (HTP “apache”)